附件：空调维保设备清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **楼栋****名称** | **设备名称** | **设备参数** | **单位** | **数量** |
| **1** | 地下室空调主机房 | 水冷磁悬浮离心机组 | 制冷量1512kw | 台 | 2 |
| **2** | 全自动真空锅炉 | 额定热功率1.4MW | 台 | 2 |
| **3** | 软水器 | / | 套 | 1 |
| **4** | 冷冻水泵 | N=45KW | 台 | 3 |
| **5** | 热水循环泵 | N=18.5kw | 台 | 3 |
| **6** | 冷却水泵 | N=55kw | 台 | 3 |
| **7** | 软水循环泵 | / | 台 | 2 |
| **8** | 冷却塔 | 水处理量800m³/H | 台 | 2 |
| **9** | 系统管网水处理 | / | 次 | 1 |
| **10** | 集中控制系统维护 | / | 次 | 1 |
| **11** | 办案楼/综合楼 | 新风机组 | 风量2500m3/h | 台 | 3 |
| **12** | 新风机组 | 风量1000m3/h | 台 | 1 |
| **13** | 新风机组 | 风量1500m3/h | 台 | 17 |
| **14** | 新风机组 | 风量3000m3/h | 台 | 1 |
| **15** | 新风机组 | 风量4000m3/h | 台 | 3 |
| **16** | 新风机组 | 风量2000m3/h | 台 | 12 |
| **17** | 风机盘管 | / | 台 | 572 |